**Section 734.APPENDIX C Backfill Volumes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume of Tank in Gallons | Maximum amount of backfill material to be removed:  Cubic yards | Maximum amount of backfill material to be replaced:  Cubic yards |
| <285  285 to 299  300 to 559  560 to 999  1000 to 1049  1050 to 1149  1150 to 1999  2000 to 2499  2500 to 2999  3000 to 3999  4000 to 4999  5000 to 5999  6000 to 7499  7500 to 8299  8300 to 9999  10,000 to 11,999  12,000 to 14,999  >15,000 | 54  55  56  67  81  89  94  112  128  143  175  189  198  206  219  252  286  345 | 56  57  58  70  87  96  101  124  143  161  198  219  235  250  268  312  357  420 |

A conversion factor of 1.5 tons per cubic yard must be used to convert tons to cubic yards.