**Section 820.APPENDIX B Tables**

**Section 820.TABLE C Flows Carried by Inlets**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(IN GALLONS PER MINUTE)** | | | |
| Inlet Sizes | 5 fps | 10fps | 20fps |
| ⅜" | 1.72 | 3.44 | 6.89 |
| ½" | 3.06 | 6.12 | 12.24 |
| ⅝" | 4.78 | 9.56 | 19.13 |
| ¾" | 6.88 | 13.77 | 27.55 |
| ⅞" | 9.37 | 18.74 | 37.49 |
| 1" | 12.24 | 24.48 | 48.97 |
| 1-¼" | 19.12 | 38.25 | 76.53 |
| 1-½" | 27.54 | 55.08 | 110.19 |
| 2" | 48.96 | 97.91 | 195.91 |

(Source: Amended at 23 Ill. Reg. 6079, effective May 20, 1999)